上海三申50B蒸汽灭菌器灭菌锅消毒锅50L(YM50B)（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：50L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：126℃（121℃可选）
工作压力：0.14～0.165MPa















	 
产品型号：YM30B/YM50B/YM75B
性能特点：

	不锈钢材质制成，经久耐用；


	轻启翻盖结构，轻松省力；


	低水位自动补水功能，且有声光报警系统，补完水自动回复加热；


	重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠；


	径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；


	安全阀间歇性排气，自动控制器内压力和温度；


	压力表同时显示桶内压力和温度，清晰明了；


	放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；


	带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；


	浸入式电加热管，热效率高。


	


	
主要技术参数

	
	
							型号
	
							原型号
	
							工作电源
	
							功率(kW)
	
							容积(L)
	
							补水压力(MPa)
	
							工作压力(MPa)
	
							工作温度(℃)
	
							器内温差（℃）
	
							外形尺寸(cm)
	
							包装尺寸（木）(cm)

	
							YM30B
	
							YX350B
	
							～ 220V/50Hz
	
							3
	
							30
	
							≥0.2≤0.4
	
							0.14～0.165

							0.1～0.12(可选）
	
							126(常规）

							121（可选）
	
							＜2
	
							70×51×73
	
							77×65×82

	
							YM50B
	
							YX400B
	
							50
	
							70×51×82
	
							77×65×96

	
							YM75B
	
							YX450B
	
							75
	
							70×51×93
	
							77×65×106






产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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