上海三申蒸汽灭菌器75A 高压蒸汽灭菌锅75L (YM75A)（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：126℃（121℃可选）
工作压力：0.14～0.165MPa















	 
产品型号：YM50A/YM7**/YM100A
性能特点：

		不锈钢材质制成，经久耐用；
		轻启翻盖结构，轻松省力；
		人工加水，玻璃液位管显示水位；
		重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠；
		径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；
		安全阀间歇性排气，自动控制器内压力和温度；
		压力表同时显示桶内压力和温度，清晰明了；
		放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；
		带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；
		浸入式电加热管，热效率高。
主要技术参数
	
						型号
	
						原型号
	
						工作电源
	
						功率(kW)
	
						容积(L)
	
						工作压力(MPa)
	
						工作温度(℃)
	
						器内温差（℃）
	
						外形尺寸(cm)
	
						包装尺寸（木）(cm)

	
						YM50A
	
						YX400A
	
						～ 220V/50Hz
	
						3
	
						50
	
						0.14～0.165

						0.1～0.12(可选）
	
						126(常规） 121(可选）
	
						＜2
	
						70×51×82
	
						77×65×96

	
						YM7**
	
						YX450A
	
						75
	
						70×51×93
	
						77×65×106

	
						YM100A
	
						 
	
						3.8
	
						100
	
						70×51×104
	
						77×65×116

						 




产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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