上海三申YML/100L全自动反压高温蒸煮锅（非医疗）
容积：100L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：4kW
工作温度：≤135℃
控制方式：触摸屏控制

产品概述
YML/100L为100L反压高温蒸煮设备，采用触摸屏控制，支持反压接口和冷水喷淋；本价目表列为非医疗型号。
产品特点
· 304不锈钢结构，使用径向自胀式密封圈。
· 支持自动补水、压力联锁及运行参数记录。
· 配有USB接口，可导出运行记录。
技术参数
	项目
	参数

	型号
	YML/100L

	容积
	100L

	电源与功能
	220V 4kW 触摸智能

	市场价（元）
	48800.00

	工作电源
	AC220V / 50Hz

	功率
	4kW

	工作温度
	≤135℃

	补水水压
	0.2～0.3MPa

	保温时间
	≤999min

	控温精度
	±0.5℃

	网篮尺寸 / 数量
	φ38×18cm / 3

	外形尺寸
	70×51×104cm

	净重
	100kg


市场价执行日期：2026年1月1日。价格如有变动恕不另行通知，具体配置及报价请咨询确认。
参数资料：上海三申官网产品资料；适用范围、操作方法及注意事项以随设备说明书为准。

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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