上海三申不锈钢立式电热蒸汽灭菌器YM50FGN（干燥内排）50L（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：50L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
控温精度：±0.5℃

性能特点：
不锈钢材质制成，经久耐用；
轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；
控制面板的斜面设计，便于观察操作；
微电脑程序控制灭菌程序中的排放冷空气、加热、保温计时和泄压方法；
LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；
电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；
低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；
具有"内循环"功能，无蒸汽释放到室内；
具有干燥功能，可以改善布包表面的潮湿程度；
温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；
超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；
灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施；
盖子未关闭到位，不加热；
并有LED灯指示；
器内压力的安全状态有LED灯指示；
低水位控制功能，水位不足自动停止加热并有指示提示；
灭菌效果可靠；
放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；
带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；
浸入式电加热管，热效率高。
本产品属于简单压力容器，按规定无需办理使用证即可使用。
技术参数
	型号
	YM50FGN
	YM75FGN

	容积（L）
	50
	75

	功率(Kw)
	3
	3

	工作电源
	AC220V/50HZ

	冷却水压(Mpa)
	≥0.2

	工作温度(℃)
	室温+5～126 自选

	保温时间
	1～99.59min/h

	控温精度(℃)
	±0.5

	器内温差（℃）
	＜2

	温度波动值（℃）
	±0.5

	使用介质
	蒸馏水或纯净水

	网篮尺寸（cm）/个数
	Ф38×18/2
	Ф38×25/2

	外形尺寸(cm)
	70×51×82
	70×51×93

	包装尺寸(cm)
	77×65×96
	77×65×106
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