上海三申YX-280A手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅15L（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
工作温度：126℃（121℃可选）
工作压力：0.142MPa
储物桶尺寸：φ28×24cm














	蒸汽灭菌器利用饱和蒸汽，用过高温高压对所需物品进行高温灭菌，广泛适用于医疗、卫生、防疫、环保、高校科研、食品化工等单位消毒灭菌之用。
	主要特点
	■全不锈钢材质制成，经久耐用
	■座式结构,放置稳定
	■附带电源开关，操作方便
	■胶木星形螺母，无需工具松紧，操作时不烫手
	■设有放水阀，方便排放浓缩小
	■水位控制型防干烧功能，防止加热管脱水烧坏
	■压力表同时显示器内压力和温度，清晰明了
	■安全阀控制压力和灭菌温度，安全可靠
	■放气阀可以排尽桶内冷空气和冷凝水
	■径向自胀浮盖结构，操作简便省力
	■自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长
	
	技术参数
	工作电源：220V/50Hz
	功 率：2KW
	容 积：18L
	工作温度：126℃（121℃可选)
	工作压力：0.142MPa
	桶内尺寸：28*24（cm）
	包装尺寸：42*42*56（cm）

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
section_image4.jpg
AT e
e, sl
LI, BFLEMAE
)

2222 1F B shiz il E

IHRKERE, &
ESLIE





section_image5.jpg
BOA B R

RESMS

K

WAEBKRK, B
BRI 7K





section_image6.jpg
s YX-280A

AR 150
AERRT $28X21
THEEN <0.142MPa
TIFRE 126(121°CH] %)
TR ~220V/50Hz
kS 2kwW

AR 42X 42X56cm




section_image7.jpg




section_image8.jpg
Tars VX280 2

%‘-&KT@?#?E?J 71

PRALR (B T2
e

= a5
128C

S5 L
. AvA

GB 150, YY/T 00841

24/, ;
f”/Zutu»-l o
o ; A
,,

B kB A=





section_image9.jpg
rTR—

BT B

Enmszaoram

BT A TR A GE GE S
sn
AR BRARA
AR, 91310l

EAN, LHSMABIKIRALEN 26 8 T
RN, CASNRRIAIR AR

Bt T R A GE GE A
P
L ER RS
RN S13101156308978050)
A, ARSI 20 K8 D0
Ak, ERBERBIARS RN 20

mammn s
VT 027200 4 150 134852003

PresTErs
GuT 19001208 . 150 w2008

wama,
wans,

Eiﬁ‘TGB/T 19001*DY / 0287%2@@%?1}\1

i, w0 151

s, 2w wn
TR, 501011

@*

Ty

BE 77 38 4 7= VF RIHE

VO E 48 52 P RAEIE Y 20000099 8

RUBTR: LE=sEFERARLE EFIHP: DamARHERAn=mE 20

EEREA: wn EFBE: 12 oo ErRazmas s

RWREA: 5z

£ P DamaseRARAS e 2

HYWR: E oo uf 5B





section_image10.jpg
MG EEXKRIES
i AR IFE
IS & HISVF ATIE (HRENAR)

Manufacture License of Specil Equipment
Peaple’s Republic of Chi

(EHB®)
B9, 752310042020 WA R G RSerEMEReR

0, Teziourmons

WK L RS PR T e

(K, LS HEAD ki 20
W L TEATRE N 2 e

i = BEAUR, RIAFATS R0003-2007 (WOENHE
g RELALWRN HER. FEWRUTRESS.
i
LREA oMM RitER: 10T
LenER wesenn
sexnam x
LmuTr snm mw

R, REAARIA

SRR, EABARI RN iy
HAmE, wonczrzsn 2w

o

o]

DNV
DNV BUSINESS ASSURANCE

AR R T A REBAIES

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
phric b oy Corcte f ey Asition

Stainles Stel Electrothermal Distilr

D75, D210 3nd D720

shen Medical nstrument Co., Lid.
A o oo Mg e o S SAVMCTRVE TR BRATR RE.

e e e s el o U € iehay. 25072

mEw:

R LBERRIAR T

mignm, 014905 B E
wms. 209 0s AR E





section_image11.jpg




section_image12.jpg
Q: XEHBEAFHZA?
A RESRERENS R BRACEAGRATE

Q: REAEMRIEG?
A SRER, ENRAT. SELUREENAFE, RHXENR, BARNTHR
RFBIERFR

Q: XREHBEEZA?
A RERMRENSTSR “RENSTR WRBETESE, LR
B AR EHEAME R

R REIE () RRENEE (°C)
R 15 121
BRI 30-45 121~126
#MA 15~20 121~126
B 10~15 121~126
BA 20-40 121~126

Q! XREHBHSIRIFHME?
A: —REEBHENNAE. ATHLESSEZLRS, EXEEI—FRIL N
HEL-2EBHR

Q: RE&BKER %A AK?
A BFRETENSEBOORIAEFRANFALLEEK (ELRBLIK) .




section_image1.jpg




section_image2.jpg
et
Z ATt

157





section_image3.jpg
AR TR,
RIFBT R F

EWAE NN
WEDTRE, &
AT





