上海三申YM50CM立式压力蒸汽灭菌器压力蒸汽灭菌锅（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：50L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
温度波动值：±0.3℃

产品型号：YM50CM、YM75CM
性能特点

镜面不锈钢外壳以及不锈钢灭菌腔体、器盖和篮筐，经久耐用；


触摸式液晶屏操作显示和配合微电脑全程自动控制，实现灭菌过程全自动；


人机对话的界面，通过确认方法实现程序的设置，有效防止误操作；


液晶屏即时提供灭菌过程的参数及器内状态；


预设三种（辅料、器械、培养基）常用的可靠灭菌程序，可供使用选择，另有一个自定义空间供特殊用途个性设置；


具有"内循环"功能，灭菌过程中无蒸汽释放到室内；


控温精度高，温度漂移小于±0.3℃，腔内温度差小于1℃；


径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；


控制面板的倾斜设计，便于观察操作；


超温（超过设定温度2℃）报警，停止继续加热；


超压（≥0.17MPa）安全阀泄放蒸汽保护功能；


灭菌器腔内有压力，不能开盖的安全措施；


盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；


器内压力的安全状态有LED灯指示；


超范围设置，设备不予认可，并有相应警告；


灭菌结束后提供本次过程的基本数据；


可以选择配置数据打印功能，打印本次灭菌的基本数据；


带刹车的万向脚轮，移位轻便，定位方便


特别适宜于实验室环境下的使用需要。






主要技术参数


	
					型号
	
					工作电源
	
					功率(kW)
	
					打印功能
	
					冷却压力(MPa)
	
					工作温度(℃)
	
					保温时间
	
					器内温差（℃）
	
					温度波动值（℃）
	
					容积
	
					使用介质
	
					网篮尺寸(cm)个数
	
					外形尺寸(cm)
	
					包装尺寸（木）(cm)

	
					YM50CM
	
					～220V/50Hz
	
					3
	
					选配（购买前）
	
					≥0.2≤0.4
	
					室温+5～126 自选
	
					1～600分钟
	
					1
	
					±0.3
	
					50
	
					按规定
	
					Ø38×18/2
	
					70×51×82
	
					77×65×93

	
					YM75CM
	
					70
	
					Ø38×25/2
	
					70×51×93
	
					77××106
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