上海三申YM75CM立式压力蒸汽灭菌器压力蒸汽灭菌锅（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：室温+5℃～126℃
温度波动值：±0.3℃

产品型号：YM50CM、YM75CM
性能特点

				镜面不锈钢外壳以及不锈钢灭菌腔体、器盖和篮筐，经久耐用；
				触摸式液晶屏操作显示和配合微电脑全程自动控制，实现灭菌过程全自动；
				人机对话的界面，通过确认方法实现程序的设置，有效防止误操作；
				液晶屏即时提供灭菌过程的参数及器内状态；
				预设三种（辅料、器械、培养基）常用的可靠灭菌程序，可供使用选择，另有一个自定义空间供特殊用途个性设置；
				具有"内循环"功能，灭菌过程中无蒸汽释放到室内；
				控温精度高，温度漂移小于±0.3℃，腔内温度差小于1℃；
				径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；
				控制面板的倾斜设计，便于观察操作；
				超温（超过设定温度2℃）报警，停止继续加热；
				超压（≥0.17MPa）安全阀泄放蒸汽保护功能；
				灭菌器腔内有压力，不能开盖的安全措施；
				盖子未关闭到位，不加热；并有LED灯指示；
				器内压力的安全状态有LED灯指示；
				超范围设置，设备不予认可，并有相应警告；
				灭菌结束后提供本次过程的基本数据；
				可以选择配置数据打印功能，打印本次灭菌的基本数据；
				带刹车的万向脚轮，移位轻便，定位方便
				特别适宜于实验室环境下的使用需要。
				 
主要技术参数
	
								型号
	
								工作电源
	
								功率(kW)
	
								打印功能
	
								冷却压力(MPa)
	
								工作温度(℃)
	
								保温时间
	
								器内温差（℃）
	
								温度波动值（℃）
	
								容积
	
								使用介质
	
								网篮尺寸(cm)个数
	
								外形尺寸(cm)
	
								包装尺寸（木）(cm)

	
								YM50CM
	
								～220V/50Hz
	
								3
	
								选配（购买前）
	
								≥0.2≤0.4
	
								室温+5～126 自选
	
								1～600分钟
	
								1
	
								±0.3
	
								50
	
								按规定
	
								Ø38×18/2
	
								70×51×82
	
								77×65×93

	
								YM75CM
	
								70
	
								Ø38×25/2
	
								70×51×93
	
								77××106
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