上海三申卧式圆形压力蒸汽灭菌器YX-600W（300L）卧式高压灭菌锅医用消毒锅
容积：300L
工作电源：三相五线 380V / 50Hz
额定功率：15kW
灭菌室尺寸：φ600×1000mm
控制方式：微电脑智能控制
产品型号：YX600W

  性能特点:

   产品容器的器身选用不锈钢材质制成，经久耐用。
   微电脑全过程自动控制。 
   LED数码全面显示设置和动态的温度、计时值。
   水箱和灭菌室采用双压力、双温度显示和控制。
   LED灯和报警装置全方位指示设备运行状态。
   PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止冲温。
   控温精度&plusmn;0.5℃。
   超温(设定温度+2℃)报警，停止加热。 
   具有自动补水功能，缺水停止加热、补水、到达低水位后继续加热，按顺序进行。
   安全阀超压保护。
   灭菌器门有电子联锁装置，保证门没有到位、锁没有锁住手轮不供汽工作。灭菌室在有压条件下门锁不能打开，手轮不能旋转，门不能开启。

   自胀式硅橡胶密封圈密封效果好，使用寿命长。
   在保持水箱连续运行的状态下，具备烘干功能。
   保温结束后的排汽方式可选择，适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求。

 主要技术参数
	型号
	适用电源
	功率
	温度 设定
	时间 设定
	器内 温差
	补水 水压
	容积
	灭菌室尺寸（cm）
	外形尺寸（cm）
	包装尺寸（cm）

	YX600W
	三相五线制380V/50Hz
	12kW
	室温+5～138℃
	1～99.59min/h
	≤1℃
	≥0.25MPa
	300L
	60×100
	120×76×170
	155×88×190

	YX600W-
	三相五线制380V/50Hz
	7.5kW
	150L
	45×92
	100×60×140
	140×75×180




产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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