上海三申不锈钢电热蒸馏水器(普通)DZ20 20L/h（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
出水量：≥20L/h
工作电源：三相 380V / 50Hz
额定功率：15kW
冷凝结构：盘管式冷凝
主要材质：不锈钢

产品型号：DZ5/DZ10/DZ20
性能特点

	整机采用优质不锈钢制作。


	盘管式冷凝结构，冷却效果好，出水量大。


	冷却用水回流蒸发桶内，节约水资源。


	放水阀可以排放桶内浓缩水，改善结垢条件。


	铜质浸入式加热管，热效率高，使用寿命长。


	


	
主要技术参数

	
	
						型号
	
						适用电源
	
						功率
	
						出水量
	
						包装尺寸（纸）(cm)

	
						DZ5
	
						～220V/50Hz
	
						4.5kW
	
						≥5L/h
	
						35×34×78

	
						DZ10
	
						3～380V/50Hz
	
						7.5kW
	
						≥10L/h
	
						42×38×90

	
						DZ20
	
						3～380V/50Hz
	
						15kW
	
						≥20L/h
	
						51×36×80
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