上海三申不锈钢电热蒸馏水器 蒸馏水机(断水自控型)DZ5Z 5L/h
出水量：≥5L/h
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：4.5kW
控制方式：断水自控
主要材质：不锈钢

产品型号：DZ5/DZ10/DZ20
性能特点

 整机采用优质不锈钢制作。
 盘管式冷凝结构，冷却效果好，出水量大。
 冷却用水回流蒸发桶内，节约水资源。
 放水阀可以排放桶内浓缩水，改善结垢条件。
 缺水自动切断加热电源，待回流水补充到工作水位后继续加热。
 铜质浸入式加热管热效率高，使用寿命长。
主要技术参数
	型号
	适用电源
	功率
	出水量
	包装尺寸（纸）(cm)

	
       DZ5
	
       ～220V/50Hz
	
       4.5KW
	
       &ge;5L/h
	
       35&times;34&times;78

	
       DZ10
	
       3～380V/50Hz
	
       7.5KW
	
       &ge;10L/h
	
       42&times;38&times;90

	
       DZ20
	
       3～380V/50Hz
	
       15KW
	
       &ge;20L/h
	
       51&times;36&times;80
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