上海三申不锈钢电热双重蒸馏水器 蒸馏水机DZ5C 5L/h
出水量：≥5L/h
工作电源：三相 380V / 50Hz
额定功率：11kW
蒸馏方式：双重蒸馏
主要材质：不锈钢

产品型号：DZ5C/DZ10C/DZ20C
性能特点:

	整机采用优质不锈钢制作。


	双塔双体，结构合理。


	盘管式冷凝结构，冷却效果好，出水量大。


	缺水自动切断加热电源，待回流水补充到达工作水位后继续加热。


	初蒸和重蒸水位控制分别设置。


	铜质浸入式电加热管效率高，使用寿命长。


	


	
主要技术参数

	
	
					型号
	
						适用电源
	
						功率
	
						出水量
	
						包装尺寸（木）(cm)

	
						DZ5C
	
						3～380V/50Hz
	
						10kW
	
						≥5L/h
	
						42×72×86

	
						DZ10C
	
						3～380V/50Hz
	
						17kW
	
						≥10L/h
	
						48×75×100

	
						DZ20C
	
						3～380V/50Hz
	
						32kW
	
						≥20L/h
	
						56×87×120
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