上海三申TZ600不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器/蒸馏水机 600升/时
出水量：≥600L/h
加热方式：锅炉蒸汽加热
供汽压力：≥0.4MPa
耗水比：≤1:14
主要材质：不锈钢


	性能特点：
· 
			整体采用优质不锈钢制作。
· 
			利用锅炉提供的高温蒸汽为热能加热，节约能源。
· 
			利用锅炉蒸汽冷凝后的水为源水。
· 
			盘式蒸汽加热管，热效率高。
· 
			列管式冷却装置出水量大，易于维护。
· 
			在蒸馏过程中能有效实现过滤、排氨、水汽分离，保证生产的蒸馏水质量。

	主要技术参数
	
				型号
	
				出水量
	
				供汽压力
	
				冷却水压力
	
				蒸汽耗用量
	
				耗水比
	
				包装尺寸（木）(cm)

	
				TZ50
	
				≥50L/h
	
				≮0.4MPa
	
				≮0.2MPa
	
				≈1:1
	
				≤1:14
	
				77×67×145

	
				TZ100
	
				≥100L/h
	
				77×72×165

	
				TZ200
	
				≥200L/h
	
				93×87×140

	
				TZ400
	
				≥400L/h
	
				113×103×165

	
				TZ600
	
				≥600L/h
	
					暂未定
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