上海三申YX-280B手提式蒸汽灭菌器高压灭菌锅消毒锅 15L（防干烧）（已停产）
该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。
容积：15L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
工作温度：126℃（121℃可选）
工作压力：0.142MPa


	 

	性能特点：
· 
			全不锈钢材料制成，经久耐用；
· 
			胶木星形螺杆，操作时不烫手；
· 
			电加热和外燃加热可两用；
· 
			采用防干烧功能的加热管，干烧时自动停止加热，防止加热管烧坏；
· 
			压力表同时显示器内压力和温度，清晰明了；
· 
			安全阀自动控制压力和灭菌温度，安全可靠；
· 
			放汽阀可以排尽桶内冷空气和冷凝水；
· 
			径向自胀覆盖结构，操作简便省力；
· 
			自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

	主要技术参数
	
				型号
	
				工作电源
	
				功率(KW)
	
				容积（L)
	
				工作温度(℃)
	
				工作压力（Mpa)
	
				容积 （L）
	
				储物桶尺寸（cm）
	
				包装尺寸(cm)

	
				YX280B
	
				～220V/50Hz
	
				2
	
				15
	
				126(121℃可选）
	
				0.142
	
				15
	
				φ28×21
	
				36x36x42




产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
section_image1.jpg




