上海三申YX280/15（定时数控）手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅15L
容积：15L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
温度设定范围：室温+5℃～126℃
保温时间：1～99min

性能特点：
旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全
可以按需设定灭菌温度，工作温度设定范围:室温+5~126℃
可以按需设定灭菌保温时间，保温时间设定范围: 1~99min
灭菌器盖上设有2个安全阀(双重安全保护)，能有效防止超压引起的不安全隐患
灭菌器盖上设有冷空气自动排放阀(放汽阀)，可以在加热开始时自动排放器内的冷空气
双刻线压力表指针指示清晰，观察方便，性能可靠
灭菌器控制面板在合适的工作高度范围内所有的指示非常清晰，操作十分方便
灭菌过程的温度和时间由LED数码管按程序分段显示
操作面板上的LED指示灯按操作需要和运行状态点亮显示
灭菌器具有“自整定”功能
灭菌器具有低水位停止继续加热功能
灭菌器在低水位、保温结束终止程序时有蜂鸣器报警提示的功能
灭菌器设有运行控制开关，防止设备通电后加热管立即开始工作的弊病
灭菌器工作过程(升压后)无蒸汽排放污染环境，无噪声产生干扰工作
本产品采用SUS304优质不锈钢制成。具有在正常条件下工作足够的安全强度
灭菌器的径向自胀浮盖密封结构密封效果优异，密封圈采用硅橡胚钏成灭菌器底部设有座圈和放水龙头，产品放置时稳定性好，排放浓缩水方便浸入式电加热管热效率高，不锈钢外管坚固耐用。
技术参数
	型号
	YX280/15定时数控
	YX280/20定时数控

	容积（L）
	15
	20

	功率(Kw)
	2
	2

	工作电源
	AC220V/50HZ
	

	工作温度(℃)
	温度+5~ 126
	

	工作压力
	随温度
	

	保温时间
	1~99min
	

	储物桶尺寸(cm)
	Ф28×23
	Ф28X30

	包装尺寸(cm)
	42X42X64
	42X42X74
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