上海三申YX280/20手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅20L（新款座式电热）
容积：20L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
工作温度：126℃
工作压力：0.142MPa


    性能特点：


    全不锈钢材料制成，经久耐用;


    座式结构，放置稳定;


    附带电源开关，操作方便;


    旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全


    设有放水龙头，方便排放浓缩水;


    水位控制型防干烧功能，防止加热管脱水烧坏;


    压力表同时显示器内压力和温度，清晰明了;


    安全阀自动控制压力和灭菌温度，安全可靠;


    放汽阀可以排尽桶内冷空气和冷凝水;


    径向自胀覆盖结构，操作简便省力;


    自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。


    技术参数

	
                    型号
                
	
                    YX280/15
                
	
                    YX280/20
                

	
                    容积（L）
                
	
                    15
                
	
                    20
                

	
                    功率(Kw)
                
	
                    2
                
	
                    2
                

	
                    工作电源
                
	
                    AC220V/50HZ
                
	

	
                    工作温度(℃)
                
	
                    温度+5~ 126
                
	

	
                    工作压力
                
	
                    0.142
                
	

	
                    保温时间
                
	
                    1~99min
                
	

	
                    储物桶尺寸(cm)
                
	
                    Ф28×23
                
	
                    Ф28X30
                

	
                    包装尺寸(cm)
                
	
                    42X42X64
                
	
                    42X42X74
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