上海三申YM75L触摸屏控制型立式压力蒸汽灭菌器
容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
网篮规格：φ38×25cm / 2个
控制方式：触摸屏控制


    性能特点：


    不锈钢材质，径向自胀式密封圈；


    拨杆弹盖结构，开盖自动弹起，上盖有耐高温防烫保护结构；


    上置触摸液晶显示屏，便于操作观察；


    微电脑自定义程序设定，满足不同灭菌需求；


    大屏幕直观显示灭菌过程，显示设备运行状态；


    压力安全联锁装置，有压状态下上盖无法打开；

缺水自动补水功能，补水完毕，自动恢复加热；

    具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示；


    超温自动控制和安全阀超压自泄双重保护；

超静音设计，自带废气处理系统，蒸汽内循环；
灭菌过程中冷空气自动排出功能；
灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择；

    实时打印功能，记录灭菌过程数据；并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存；


    具有查看本机使用次数记录功能


    内设TT/PT温度、压力测试验证接口；


    灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；


    温度可在105-135℃范围内任意设置；


    带刹车的万向脚轮,移位轻捷，定向方便；


    浸入式电加热管，热效率高。

本产品属于简单压力容器，按规定无需办理使用证即可使用。

    技术参数

	
                    型号
                
	
                    YM50L
                
	
                    YM75L
                
	
                    YM100L
                

	
                    容积（L）
                
	
                    50
                
	
                    75
                
	
                    100
                

	
                    功率(Kw)
                
	
                    3
                
	
                    3
                
	
                    3.8
                

	
                    工作电源
                
	
                    AC220V/50HZ
                

	
                    补水水压(Mpa)
                
	
                    ≥0.2
                

	
                    工作温度(℃)
                
	
                    ≤135
                

	
                    保温时间
                
	
                    ≤999min
                

	
                    控温精度(℃)
                
	
                    ±0.5
                

	
                    网篮尺寸（cm）/个数
                
	
                    Ф38×18/2
                
	
                    Ф38×25/2
                
	
                    Ф38×18/3
                

	
                    外形尺寸(cm)
                
	
                    70×51×82
                
	
                    70×51×93
                
	
                    70×51×104
                

	
                    包装尺寸(cm)
                
	
                    77×65×97
                
	
                    77×65×107
                
	
                    77×65×117
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