上海三申不锈钢立式高压灭菌锅YM30压力蒸汽灭菌器消毒锅（YM30Z）
容积：30L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
控制方式：定时数控
外形尺寸：70×51×73cm
















产品型号：YM30Z/YM50Z/YM75Z/YM100Z
性能特点:

不锈钢材质制成，经久耐用；


轻启翻盖结构，轻松、省力、省空间；


控制面板的倾斜设计，便于观察和操作；


微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程；


LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；


电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温。控温精度达到±0.5℃以内；


低水位自动补水（防干烧）功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热；


重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠；


径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；


温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；


超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；


放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；


带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；


浸入式电加热管，热效率高。






主要技术参数


	
					型号
	
					原型号
	
					工作电源
	
					功率(kW)
	
					容积(L)
	
					补水压力(MPa)
	
					工作压力(MPa)
	
					工作温度(℃)
	
					保温时间
	
					器内温差（℃）
	
					外形尺寸(cm)
	
					包装尺寸（木）(cm)

	
					YM30Z
	
					YX350Z
	
					～220V/50Hz
	
					3
	
					30
	
					≥0.2≤0.4
	
					随温度
	
					室温 +5～126自选
	
					1～99.59min/h
	
					＜1
	
					70*×51×73
	
					77×65×82

	
					YM50Z
	
					YX400Z
	
					50
	
					70×51×82
	
					77×65×96

	
					YM75Z
	
					YX450Z
	
					75
	
					70×51×93
	
					77×65×106

	
					YM100Z
	
					YX450Z
	
					3.8
	
					100
	
					70×51×104
	
					77×65×116








产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com
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